

1. **Характеристика деятельности организации на объекте**

***(****по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности **Дошкольное образование детей**

2.2. Виды оказываемых услуг **дошкольное образование**

2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети с 1 года до 8 лет**

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха**

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **150 детей**

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий**

**доступности для инвалидов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Отсутствуют |
| 2 | Сменные кресла-коляски | Отсутствуют |
| 3 | Адаптированные лифты | Отсутствуют |
| 4 | Поручни округлого сечения диаметром от 0,02 до 0,05 м. | Отсутствуют |
| 5 | Пандусы | Отсутствуют |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | Отсутствуют |
| 7 | Раздвижные двери | Отсутствуют |
| 8 | Доступные входные группы | Входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверных проходов не соответствует нормативным требованиям. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м.  Дверные наличники или края дверного полотна и ручки необходимо окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. |
| 9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Не доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками. |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | На пути движения пороги, препятствие для движения лицам с ослабленным зрением.  Ширина дверных проходов не соответствует нормативным требования. |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. | На игровых и спортивной площадках отсутствует специальное травмобезопасное покрытие.  Части ограждений площадок являются опасными для людей с нарушениями зрения.  Дорожки к игровым площадкам и не могут быть использованы для передвижения по ним детей с нарушением зрения. |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Нумерация шкафов в раздевальных комнатах не выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне. |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Отсутствуют |
| 14 | Иные | Кромки ступеней или поручни лестниц должны быть окрашены контрастной краской, а на путях эвакуации светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. |

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| 1. | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Нет |
| 2. | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий. | Да |
| 3. | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. | Да |
| 4. | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. | Нет |
| 5. | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации. | \_\_\_ |
| 6. | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Нет |
| 7. | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | \_\_\_ |
| 8. | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет |
| 9. | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Нет |
| 10. | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Да |
| 11. | Обеспечение предоставления услуг тьютора | Нет |
| 12. | Иные - укажите! | \_\_\_\_ |

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
| 1 | Заменить дорожки на пути движения по прилегающей территории объекта к игровым и спортивной площадкам. Дорожки должны быть контрастного цвета, нескользкие и шириной 1,5 м. Выравнивание асфальтового покрытия. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 2 | На всех игровых площадках заменить ограждения на безопасные конструкции, а также уложить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 3 | Спортивную площадку обнести ограждением и уложить покрытие из резиновой крошки. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 4 | Перед лестницей на прилегающую территорию на расстоянии 0,8 м установить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 5 | Дверные наличники или края дверных полотен и ручки окрасить в отличные от дверных полотен контрастные цвета | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 6 | На выходах из помещения установить световые маяки для контрастного выделения дверного проема. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 7 | Выделить контрастным цветом входную площадку, установить предупреждающие тактильные указатели. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 8 | Установить вывеску при входе на объект с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 9 | Установить рельефные таблички на шкафчики в раздевалках | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 10 | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 11 | Установить разноуровневые поручни с обеих сторон лестницы. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м на высоте 0,9 и 0,5 м. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 12 | Провести ремонт лестниц с нанесением противоскользящего покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 13 | Оборудование спортивного зала следует заменить на современный развивающий спортивный комплекс, контрастно окрашенный и оснастить матами безопасности. | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 14 | Обеспечить травмобезопасное покрытие пола музыкального и спортивного зала | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |
| 15 | Установить рельефные пиктограммы возле входов в группы (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1.35м по нижнему краю пиктограммы, размер пиктограммы 100\*100мм) | Согласно законодательству, по мере поступления субсидий  (2021-2028) год |